ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2000 года

ПРОТОКОЛ
N 2/7

ОБ УТОЧНЕНИИ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОСЫ
РАДИОЧАСТОТ 2400 - 2483,5 МГЦ

(в ред. решения ГКРЧ при Минсвязи РФ от 22.12.2003 N 31/4,
решений ГКРЧ при Мининформсвязи РФ от 09.08.2004 N 04-01-03-1,
от 28.11.2005 N 05-10-01-001)

Рассмотрев вопрос "Об уточнении условий использования полосы радиочастот 2400 - 2483,5 МГц", ГКРЧ отмечает, что:
- решением ГКРЧ от 29.06.98 (протокол N 7/6) юридическим и физическим лицам разрешено использование на вторичной основе отдельных радиочастот в полосе 2400 - 2483,5 МГц для закупки импортного оборудования беспроводной передачи данных без оформления частных решений ГКРЧ для каждого конкретного заявителя;
- отсутствует упрощенная процедура оформления разрешений для отечественных разработчиков и производителей;
- на закупаемое по импорту, а также на разрабатываемое и производимое в Российской Федерации оборудование беспроводной передачи данных отсутствуют обобщенные технические характеристики.
Учитывая накопленный опыт решения вопросов выделения радиочастот для оборудования беспроводной передачи данных и признавая, что категория полосы частот (категория "ПР") сохраняется неизменной, ГКРЧ решила:
1. Разрешить использование юридическими и физическими лицами на вторичной основе отдельных радиочастот в пределах полосы 2400 - 2483,5 МГц для разработки и производства в Российской Федерации, закупки за границей, продажи и приобретения на внутреннем рынке Российской Федерации и эксплуатации оборудования беспроводной передачи данных без оформления частных решений ГКРЧ для каждого конкретного заявителя, при условии выполнения следующих требований:
- технические характеристики разрабатываемого, производимого в Российской Федерации и ввозимого из-за границы оборудования должны соответствовать основным техническим характеристикам, указанным в Приложении к настоящему решению (Приложение 1);
- операторами сетей не должны предъявляться претензии на возможные помехи от РЭС военного и другого назначения, а также от высокочастотных установок промышленного, научного, медицинского и бытового применения, использующих указанную полосу радиочастот;
- каждый тип производимого в Российской Федерации и ввозимого из-за границы оборудования должен иметь сертификат, оформленный в установленном в Российской Федерации порядке;
- технические задания на разработку и технические условия на серийное производство оборудования беспроводной передачи данных должны быть согласованы с Главгоссвязьнадзором России;
- использование рабочих частот для испытаний разрабатываемого оборудования беспроводной передачи данных должно быть оформлено в Федеральном агентстве связи;
(в ред. решений ГКРЧ при Минсвязи РФ от 22.12.2003 N 31/4, ГКРЧ при Мининформсвязи РФ от 09.08.2004 N 04-01-03-1)
- продажа (поставка) оборудования должна производиться только тем потребителям, которые получили в установленном порядке разрешение Федерального агентства связи на использование радиочастот для эксплуатации этого оборудования.
(в ред. решений ГКРЧ при Минсвязи РФ от 22.12.2003 N 31/4, ГКРЧ при Мининформсвязи РФ от 09.08.2004 N 04-01-03-1)
Конкретные номиналы рабочих частот для оборудования беспроводной передачи данных должны назначаться Главгоссвязьнадзором России на основании расчетов на электромагнитную совместимость с другими РЭС этого диапазона, в соответствии с разработанными заявителем и согласованными в установленном порядке условиями совместного использования этого оборудования с РЭС Минобороны России и РЭС другого назначения.
Рабочие частоты оборудования передачи данных должны быть согласованы Главгоссвязьнадзором России в соответствии с действующим Положением о порядке назначения (присвоения) рабочих частот для эксплуатации РЭС, а места размещения - в соответствии с Положением и изменениями и дополнениями к нему, утвержденными Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.94 N 643 и от 07.08.98 N 908 соответственно.
Использование рабочих частот для эксплуатации оборудования передачи данных должно быть оформлено каждым потребителем в Федеральном агентстве связи.
(в ред. решений ГКРЧ при Минсвязи РФ от 22.12.2003 N 31/4, ГКРЧ при Мининформсвязи РФ от 09.08.2004 N 04-01-03-1)
2. Возложить на Федеральное агентство связи:
(в ред. решений ГКРЧ при Минсвязи РФ от 22.12.2003 N 31/4, ГКРЧ при Мининформсвязи РФ от 09.08.2004 N 04-01-03-1)
- рассмотрение заявок и оформление юридическим и физическим лицам разрешений на использование на вторичной основе отдельных радиочастот в пределах полосы радиочастот 2400 - 2483,5 МГц для разработки, производства в Российской Федерации, ввоза из-за границы на территорию Российской Федерации и приобретения на внутреннем рынке Российской Федерации, в т.ч. с целью реализации потребителям, и эксплуатации оборудования беспроводной передачи данных;
- предоставление в Минобороны России информации о выданных разрешениях на использование радиочастот для эксплуатации указанных РЭС;
- осуществление контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами требований настоящего решения ГКРЧ.
3. Решение ГКРЧ от 29.06.98 (протокол N 7/6) с принятием настоящего решения утрачивает правовую силу.

Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЭС ФИКСИРОВАННОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА
В ПОЛОСЕ 2400 - 2483,5 МГЦ

(в ред. решения ГКРЧ при Мининформсвязи РФ
от 28.11.2005 N 05-10-01-001)

N 
п/п	Наименование       
характеристики      	Значения характеристик для различной   
категории заявленной территории, на ко-
торой планируется развертывание сети   
фиксированного беспроводного доступа   
<*>                                    	Единицы
измере-
ний    	
		категория
I    	категория
II    	категория
III   	категория
IV    		
Точка-многоточка                                                             	
1. 	Максимальная мощность    
передатчика БС и АС      	-10      	-10      	-10      	-10      	дБВт   	
2. 	Максимальная ЭИИМ БС и АС	-4       	6        	6        	6        	дБВт   	
3. 	Максимальный радиус зоны 
обслуживания БС          	0,5      	4        	10       	20       	км     	
Точка-точка                                                                  	
1. 	Максимальная ЭИИМ        	30                                      	дБВт  	
2. 	Диаграмма направленности 
антенны                  	В соответствии с рекомендациями         
МСЭ-Р F.1336 или F.699                  		

--------------------------------
<*> 1. Категория I - города с численностью населения более 1 млн. чел.
Категория II - города с численностью населения от 250 тыс. чел. до 1 млн. чел.
Категория III - города с численностью населения от 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел.
Категория IV - территория Российской Федерации, за исключением городов с численностью населения более 100 тыс. чел.
2. Выбор категории определяется городом с наибольшей численностью населения, частично или полностью покрываемым заявленной зоной обслуживания базовой станции.