ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2005 г. N 05-10-01-001

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ РАДИОЭЛЕКТРОННЫМИ
СРЕДСТВАМИ ФИКСИРОВАННОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА

(в ред. решения ГКРЧ при Минкомсвязи РФ от 15.12.2009 N 09-05-03,
с изм., внесенными решением ГКРЧ при Минкомсвязи РФ
от 15.07.2010 N 10-07-02)

В соответствии с решением ГКРЧ от 26.09.2005 N 05-08-01-001 ФГУП "НИИР" проведен анализ международного опыта регулирования использования радиочастотного ресурса системами фиксированного беспроводного доступа, основных типов и технических характеристик радиоэлектронных средств (РЭС) фиксированного беспроводного доступа, применяемых и планируемых к применению на территории Российской Федерации, разработаны предложения по уточнению условий использования полос радиочастот системами фиксированного беспроводного доступа с учетом их технических характеристик, решаемых задач и целевого назначения систем.
Принимая во внимание результаты исследований и учитывая необходимость повышения эффективности использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа, а также признавая важность внедрения современных радиотехнологий на территории Российской Федерации, ГКРЧ решила:
1. Признать возможным использование полос радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, 3400 - 3450 МГц, 3500 - 3550 МГц, 5150 - 5350 МГц и 5650 - 6425 МГц для радиоэлектронных средств фиксированного беспроводного доступа.
2. Утвердить прилагаемые (Приложения 1 - 5) основные тактико-технические характеристики РЭС фиксированного беспроводного доступа, использующих полосы радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, 3400 - 3450 МГц, 3500 - 3550 МГц, 5150 - 5350 МГц и 5650 - 6425 МГц.
3. Выделение полос радиочастот и присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС фиксированного беспроводного доступа в полосах радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, 3400 - 3450 МГц, 3500 - 3550 МГц, 5150 - 5350 МГц и 5650 - 6425 МГц должно осуществляться при условии, что заявляемые параметры РЭС соответствуют тактико-техническим характеристикам, приведенным в Приложениях 1 - 5 настоящего решения ГКРЧ. При этом заявляемый установленным порядком район использования сетей фиксированного беспроводного доступа должен относиться к одной из категорий, которые определены в Приложениях 1 - 5 настоящего решения ГКРЧ.
4. Граждане Российской Федерации и российские юридические лица, имеющие разрешительные документы на использование радиочастот в полосах 2400 - 2483,5 МГц, 3400 - 3450 МГц, 3500 - 3550 МГц, 5150 - 5350 МГц и 5650 - 6425 МГц, могут использовать РЭС фиксированного беспроводного доступа на условиях, определенных соответствующими разрешениями, до окончания срока их действия.
5. Поручить Федеральному агентству связи совместно с Министерством обороны Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти организовать проведение научно-исследовательских работ по определению возможности и условий использования радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа полос радиочастот, отличных от 2400 - 2483,5 МГц, 3400 - 4200 МГц, 5150 - 5350 МГц и 5650 - 6425 МГц.
6. Внести следующие изменения в ранее принятые решения ГКРЧ:
- приложение 1 решения ГКРЧ от 25.09.2000 N 2/7 изложить в новой редакции (Приложение 1 к настоящему решению ГКРЧ);
- приложение 1 решения ГКРЧ от 23.12.2002 N 23/5 изложить в новой редакции (Приложения 3 и 4 к настоящему решению ГКРЧ);
- приложение 1 решения ГКРЧ от 26.09.2005 N 05-08-01-001 изложить в новой редакции (Приложение 5 к настоящему решению ГКРЧ).
7. Приостановить действие пунктов 1 и 4 решения ГКРЧ от 30.10.2000 N 3/2 и пункта 1 решения ГКРЧ от 26.05.2003 N 27/3 в части использования РЭС беспроводной передачи данных и сетей двусторонней передачи цифровых информационных потоков до рассмотрения ГКРЧ результатов научно-исследовательской работы, направленной на разработку условий их совместного использования с РЭС других радиослужб.
8. Действие пункта 7 настоящего решения ГКРЧ не распространяется на юридические и физические лица, представившие в срок до 28.11.2005 в установленном порядке заявления в радиочастотную службу с целью получения заключения экспертизы о возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами.

Приложение 1
к решению ГКРЧ
от 28 ноября 2005 г. N 05-10-01-001

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЭС ФИКСИРОВАННОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА
В ПОЛОСЕ 2400 - 2483,5 МГЦ

N 
п/п	Наименование       
характеристики      	Значения характеристик для различной   
категории заявленной территории, на ко-
торой планируется развертывание сети   
фиксированного беспроводного доступа   
<*>                                    	Единицы
измере-
ний    	
		категория
I    	категория
II    	категория
III   	категория
IV    		
Точка-многоточка                                                             	
1. 	Максимальная мощность    
передатчика БС и АС      	-10      	-10      	-10      	-10      	дБВт   	
2. 	Максимальная ЭИИМ БС и АС	-4       	6        	6        	6        	дБВт   	
3. 	Максимальный радиус зоны 
обслуживания БС          	0,5      	4        	10       	20       	км     	
Точка-точка                                                                  	
1. 	Максимальная ЭИИМ        	30                                      	дБВт  	
2. 	Диаграмма направленности 
антенны                  	В соответствии с рекомендациями         
МСЭ-Р F.1336 или F.699                  		

--------------------------------
<*> 1. Категория I - города с численностью населения более 1 млн. чел.
Категория II - города с численностью населения от 250 тыс. чел. до 1 млн. чел.
Категория III - города с численностью населения от 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел.
Категория IV - территория Российской Федерации, за исключением городов с численностью населения более 100 тыс. чел.
2. Выбор категории определяется городом с наибольшей численностью населения, частично или полностью покрываемым заявленной зоной обслуживания базовой станции.

Приложение 2
к решению ГКРЧ
от 28 ноября 2005 г. N 05-10-01-001

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЭС ФИКСИРОВАННОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА
В ПОЛОСЕ 3400 - 3450, 3500 - 3550 МГЦ

N 
п/п	Наименование       
характеристики      	Значения характеристик для различной   
категории заявленной территории, на ко-
торой планируется развертывание сети   
фиксированного беспроводного доступа   
<**>                                   	Единицы
измере-
ний    	
		категория
I    	категория
II    	категория
III   	категория
IV    		
Точка-многоточка                                                             	
1. 	Максимальная мощность    
передатчика БС и АС      	-10      	-10      	-10      	0        	дБВт   	
2. 	Максимальная ЭИИМ БС и АС	-4       	0        	10       	20       	дБВт   	
3. 	Максимальный радиус зоны 
обслуживания БС          	3        	5        	10       	20       	км     	
Точка-точка                                                                  	
1. 	Максимальная ЭИИМ        	30                                     	дБВт   	
2. 	Диаграмма направленности 
антенны                  	В соответствии с рекомендациями        
МСЭ-Р F.1336 или F.699                 		

--------------------------------
<**> 1. Категория I - города с численностью населения более 1 млн. чел.
Категория II - города с численностью населения от 250 тыс. чел. до 1 млн. чел.
Категория III - города с численностью населения от 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел.
Категория IV - территория Российской Федерации, за исключением городов с численностью населения более 100 тыс. чел.
2. Выбор категории определяется городом с наибольшей численностью населения, частично или полностью покрываемым заявленной зоной обслуживания базовой станции.

Приложение 3
к решению ГКРЧ
от 28 ноября 2005 г. N 05-10-01-001

Приложение 3 признано утратившим силу с 15.07.2010 решением ГКРЧ при Минкомсвязи РФ от 15.07.2010 N 10-07-02.
Ранее Приложение 3 было признано утратившим силу с 15.12.2009 решением ГКРЧ при Минкомсвязи РФ от 15.12.2009 N 09-05-03.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЭС ФИКСИРОВАННОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА
В ПОЛОСЕ 5150 - 5350 МГЦ

Утратило силу. - Решение ГКРЧ при Минкомсвязи РФ
от 15.12.2009 N 09-05-03

Приложение 4
к решению ГКРЧ
от 28 ноября 2005 г. N 05-10-01-001

Приложение 4 признано утратившим силу с 15.07.2010 решением ГКРЧ при Минкомсвязи РФ от 15.07.2010 N 10-07-02.
Ранее Приложение 3 было признано утратившим силу с 15.12.2009 решением ГКРЧ при Минкомсвязи РФ от 15.12.2009 N 09-05-03.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЭС ФИКСИРОВАННОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА
В ПОЛОСЕ 5650 - 5725 МГЦ

Утратило силу. - Решение ГКРЧ при Минкомсвязи РФ
от 15.12.2009 N 09-05-03

Приложение 5
к решению ГКРЧ
от 28 ноября 2005 г. N 05-10-01-001

Приложение 5 признано утратившим силу с 15.07.2010 решением ГКРЧ при Минкомсвязи РФ от 15.07.2010 N 10-07-02.
Ранее Приложение 3 было признано утратившим силу с 15.12.2009 решением ГКРЧ при Минкомсвязи РФ от 15.12.2009 N 09-05-03.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЭС ФИКСИРОВАННОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА
В ПОЛОСЕ 5725 - 6425 МГЦ

Утратило силу. - Решение ГКРЧ при Минкомсвязи РФ
от 15.12.2009 N 09-05-03