Рекомендации по представлению операторами связи информации о технологических возможностях своих сетей связи, перспективах их развития, средствах и линиях связи, условиях оказания услуг связи, а также о применяемых тарифах и расчетных таксах 

Образец формы сопроводительного письма 

Бланк организации	
	
Федеральное агентство связи
Начальнику управления государственных услуг
в сфере развития сетей связи

ул. Тверская, д. 7
Москва, 125375

В соответствии с п. 2 Порядка представления операторами связи информации о технологических возможностях своих сетей связи, перспективах их развития, средствах и линиях связи, условиях оказания услуг связи, а также о применяемых тарифах и расчетных таксах, утвержденного Приказом Минкомсвязи России от 06.11.2009 № 146, представляем сведения о сети (сетях) и услугах связи. 

1. Организационно-правовая форма и наименование (фирменное наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	

2. Место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя:	

3. Почтовый адрес:	

4. ИНН:	

5. Контактный телефон лица, ответственного за подготовку сведений	

6. Фамилия и инициалы лица, ответственного за подготовку сведений	

	

Приложение:	

1. Технологические возможности сети (сетей) связи, на _ л.
2. Перспективы развития сети (сетей) связи на текущий год, на _ л.
3. Условия оказания услуг связи, на _ л.
4. Информация на электронном носителе ____.

(должность)	

м.п.	

(подпись, фамилия, инициалы)	

Исполнитель
телефон	

Приложение 1. Технологические возможности сети (сетей) связи включают:
схему (схемы) построения сети (сетей) связи.
схему системы синхронизации сети связи;
схему системы сигнализации сети электросвязи;
схему системы управления сетью связи.
перечень оказываемых услуг связи (далее – Перечень).
1. На схемах обозначается территориальное размещение:
а) узлов связи;
б) центральных земных станций, управляющих сетью спутниковой связи и станций, обеспечивающих взаимодействие сети спутниковой связи с сетью связи общего пользования;
в) станций и подстанций сети телеграфной связи;
г) радиоэлектронных средств;
д) линий связи;
е) точек присоединения к другим сетям связи;
ж) точек выделения каналов связи, для оказания услуг связи по предоставлению каналов связи.
2. На схемах отражается размещение основных средств связи и линий связи, а так же присоединение сети связи к другим сетям связи.

3. Схема построения сети связи может разделяться на схемы построения:
а) транспортной сети связи;
б) сети передачи данных;
в) сети подвижной радиотелефонной связи;
г) сети подвижной радиосвязи;
д) сети подвижной спутниковой радиосвязи
е) сети междугородной и международной телефонной связи;
ж) сети фиксированной зоновой телефонной связи;
з) сети местной телефонной связи;
и) телеграфной сети связи.
4. Допускается:
а) объединять несколько схем в одну схему;
б) разделять (масштабировать) схему на несколько схем по уровням, видам либо территориальной принадлежности;
в) не приводить для сетей подвижной радиотелефонной связи подсистему базовых станций и транспортной сети для них. В этом случае в отдельных таблицах для каждого субъекта Российской Федерации указываются обобщенные характеристики подсистемы базовых станций для территории каждого муниципального образования (количество базовых станций, используемые линии связи в качестве транспортной сети и т.п.).
г) прилагать к схемам (при невозможности отобразить на схеме всю требуемую информацию) данные о средствах связи и линиях связи в табличном виде. 

5. В табличной части к схеме построения сети связи указать данные:
а) по установленным магистральным мультиплексорам (маршрутизаторам) и коммутаторам (условный номер в сети, адрес установки, тип оборудования, емкость оборудования линейная и станционная (задействованная/резервная) в эквивалентных портах или цифровых потоках, а также данные по точкам выделения  цифровых каналов/цифровых потоков (место размещения, тип оборудования, параметры стыков выделяемых каналов /трактов);
б) по установленному коммутационному оборудованию (адрес установки, тип оборудования, емкость оборудования линейная и станционная (задействованная/резервная) в эквивалентных портах/ цифровых потоках/, а также информацию  по номерной емкости (всего номеров, в т.ч. монтированной емкости, задействованная/резервная);
в) о кабельных линиях связи с указанием их трассы, пропускной способности, протяженности, применяемом оборудовании и применяемых кабелях связи;
г) сведения о радиорелейных, тропосферных и спутниковых линиях связи, применяемых в них средствах связи, их пропускной способности. Для радиорелейных и тропосферных линий связи указываются трасса (азимут) протяжённость;
д) сведения о средствах связи, образующих точки присоединения и точки выделения каналов связи, с указанием мест размещения, монтированной емкости и применяемой технологии и стыков.
6. Все представляемые сведения должны быть увязаны со схемой построения сети связи.
7. В табличной части к схеме системы синхронизации сети связи указывать места установки источников синхронизации (первичных ЗГ и вторичных ЗГ), их технические данные, а также общую технические характеристику сети синхронизации оператора связи, а также  перечень других пользователей этой услугой (при наличии).
8. На схеме управления или в прилагаемой к ней таблице указываются места размещения дежурных служб, с указанием номеров телефонов и факсов. 
9. Для привязки узлов связи, средств связи и линий связи к местности при их размещении в населенных пунктах указываются адреса, вне населенных пунктов – географические координаты.
10. Все схемы выполняется в электронном виде в графическом редакторе в соответствии с требованиями к разработке проектной документации и прилагаются на бумажных носителях и в электронной форме.
11. В качестве условных обозначений на схемах рекомендуется использовать  общепринятые условные обозначения, например, в соответствии с ГОСТ 21.406-88 и др.
12. Названия файлов на электронном носителе должны быть понятны для их регистрации, например:
схема построения сети связи - sps_N.vsd;
схема системы синхронизации сети связи - sss_N.vsd;
схема системы сигнализации сети электросвязи ssg_N.vsd,
схема системы управления сетью связи - ssu_N.vsd
где N – порядковый номер соответствующей схемы, если таких схем несколько.

13.Образец формы Перечня

Бланк организации

Перечень оказываемых услуг связи 

№
п/п	
Наименование услуг связи	
Номер лицензии на оказание услуг связи	
Дата окончания действия лицензии	
Территория действия лицензии	

	

	

	

	

	

	

Перечень услуг присоединения и услуг по пропуску трафика 

№
п/п	
Наименование услуг присоединения и услуг по пропуску трафика	
Примечание	

	

	

	

Дополнительные услуги:

№
п/п	
Наименование услуг 	
Примечание	

	

	

	

(должность)	

(подпись, фамилия, инициалы)	

	

14. В Перечне указываются:
а) услуги связи, оказываемые оператором связи в соответствии с действующими лицензиями, номера лицензий, территория и срок их действия.
б) услуги присоединения и услуги по пропуску трафика в соответствии с приложением № 1 и № 2 к  Правилам присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2005 г. № 161 (для операторов связи, оказывающих такие услуги).
15. В разделе Перечня дополнительные услуги указывается информация о возможности: 
а) предоставления в аренду спецпользователям средств связи, оптических волокон, физических линий, кабелей связи и линейно-кабельных сооружений связи и т.п. В приложении к Перечню прилагается справка с информацией о предоставляемых услугах с увязкой ее со схемой построения сети связи.
б) размещения средств связи спецпользователей на объектах оператора связи и антенно-мачтовых сооружениях. В приложении к Перечню прилагается справка с информацией о возможной для выделения площади в помещениях, для антенно-мачтовых сооружений – высота установки антенн и массо-габаритные показатели..
в) подключения оборудования спецпользователя к электропитающим установкам (далее - ЭПУ) сети электроснабжения оператора связи. В приложении к Перечню прилагается справка с информацией о категории надежности электроснабжения и допустимой мощности подключаемого оборудования, с указанием времени работы от ЭПУ в аварийном режиме (при пропадании электроснабжения от основного источника электроснабжения).
д) размещения подвижных средств связи спецпользователя (средств связи, смонтированных на машинах) на территории объекта оператора связи с целью их подключения к средствам связи оператора связи.

Приложение 2. Перспективы развития сети связи на текущий год.

16. Представляет собой текстовую справку по планируемым оператором связи работам по реконструкции и развитию сети связи на текущий год с привязкой к схеме построения сети связи (ссылкой на схему) и с указанием планируемых сроков ввода в эксплуатацию элементов сети связи, узлов связи и линий связи. К справке может прилагаться отдельная схема построения сети связи с учетом перспектив ее развития.

Приложение 3. Условия оказания услуг связи, а также услуг присоединения и услуг по пропуску трафика должны содержать необходимую информацию для заключения договоров о присоединении сетей электросвязи и пропуску трафика, договоров на оказание услуг связи, в том числе по предоставлению каналов связи.
17. Информация для заключения договора о присоединении сетей электросвязи должна содержать существенные условия присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, в том числе цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика.
18. Информация для заключения договора на оказание услуг связи должна содержать порядок, сроки и форму расчетов за оказанные услуги связи, тарифные планы для оплаты услуг связи.
19. Информация для заключения договора на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи должна содержать ссылки на схему построения сети связи и прилагаемые к ней таблицы, а также информацию о тарифных планах для оплаты услуг связи.